**Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk**

**Identifikačné údaje uchádzača**

V súlade s výpisom z Obchodného registra

|  |  |
| --- | --- |
| Názov spoločnosti  | \*) |
| Sídlo alebo miesto podnikania  | \*)  |
|  |  |
| Právna forma  | \*)  |
| Zápis uchádzača v Obchodnom registri *označenie Obchodného registra alebo inej evidencie,* *do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho* poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu *alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie* | \*)  |
| IČO  | \*)  |
| IČ DPH  | \*)  |
| PSČ  | \*)  |
| Mesto  | \*)  |
| Štát  | \*)  |
| Štatutárny zástupca  | \*)  |
| Titul  | \*)  |
| E-mail  | \*)  |
| Telefón  | \*)  |

\*) vyplniť

|  |  |
| --- | --- |
| *Meno a priezvisko, titul:*  |  |
| *Funkcia:*  |  |
| *Dátum a miesto:*  |  |

Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.

v ......................., dňa ....................................

.........................................................

 pečiatka, meno a podpis uchádzača

**Príloha č. 2. k Výzve na predkladanie ponúk**

**návrh uchádzača naplnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk**

* + - 1. Obchodné meno uchádzača: ............................................................................................
			2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .......................................................................
			3. IČO : ..................................................................
			4. Názov zákazky : „Inovácia výrobného procesu WINTOPERK, s.r.o.“
			5. Časť predmetu zákazky : ..................................................................................................
			6. Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného vyhlasovateľom :

|  |
| --- |
|  |
| =.....................................................................................,....... EuroUchádzač uvedie cenu na dve desatinné miesta v Euro bez DPH |
|  |
|  |

v ......................., dňa ....................................

.........................................................

 pečiatka, meno a podpis uchádzača

**Príloha č. 3. k Výzve na predkladanie ponúk**

**Tabuľku technických údajov a návrh cien - návrh uchádzača**

* + - 1. Obchodné meno uchádzača: ............................................................................................
			2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .......................................................................
			3. IČO : ..................................................................
			4. Názov zákazky : „Inovácia výrobného procesu WINTOPERK, s.r.o."
			5. Časť 1. predmetu zákazky – Otočný 18 staničkový stôl na obuvnícku linku
			6. Názov, názov výrobcu a typové označenie : ......................................................................................
			7. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky návrh uchádzača :

Počet kusov : 1 ks

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| opis | Požadovaná hodnota | Jednotka | Ponukana hodnota uchádzačom | Cena v Eurobez DPH |
| Stôl | Základný stôl na upevnenie foriem na vstrekovanie časti obuvi | áno | - |  |  |
| Vybranie na stole na uchytenie formy symetricky rozložené v počte | 18 | ks |  |
| Rozmer vybratia pre osadenie formy:ŠírkaVýškaHĺbka (dĺžka) | 170110395 | mmmmmm |  |
| Priemer základného stola | v intervale- od 420 – do 440 | mm |  |
| Hrúbka základného stola | min. 180 | mm |  |
| Materiál – oceľová pevnosť a konštrukcia | áno | - |  |
| Upevnenie stola na základňu je masívny hriadeľ uložený vo vysoko pevnostných ložiskách | áno | - |  |
| Pevnostné ložiská zabezpečujú radiálny pohyb stola | áno | - |  |
| Základňa | Upevnenie základne do podlahy | áno | - |  |
| Osová výška stola | 680 | mm |  |
| Základňa musí umožňovať plynulý rotačný pohyb stola pri zachovaní vodorovnej polohy stola bez odchýlky | áno |  |  |
| Minimálny počet otáčok pri nemennej polohe stola a základne, t.j. bez odchýlky  | min. 500 000 | otáčka |  |
| Materiál – oceľová pevnostná konštrukcia  | áno | - |  |
| Celá hmotnosť je na nosnej časti základne a ložiskách | áno | - |  |
| Pohon | Pohon zabezpečujúci plynule otočenie o predpísanú hodnotu a zastavenie v presne definovanej polohe | áno | - |  |
| Maximálny výkon motora | min. 1,75 | kW |  |
| Motor so zabudovanou brzdou | áno | - |  |
| Spôsob prevodu s využitím „maltezskeho“ kríža  | áno | - |  |
| Prevodovka – prenos sily na otáčanie stola pomocou nábehových segmentov umožňujúca zastavenie v presne definovanej polohe  | áno | - |  |
| Ovládanie | Spínače na ovládanie motora na zastavenie v presne zadefinovanej polohe  | min. 2 | ks |  |
| Otváranie a zatváranie foriem logickými pneumatickými prvkami s funkciou mechanickej zarážky | áno | - |  |
| Pneumatika ovládaná vzduchom  | áno | - |  |
| Prívodný tlak vzduchu  | 10 - 12 | bar |  |
| Vyhrievanie foriem systémom rozvodu teplej vody  | áno |  |  |
| Maximálna teplota teplej vody na vyhrievanie foriem  | Min. 50 | Stupňov C |  |
| Prívod elektriny do zariadenia káblom uloženým v podlahe | áno | - |  |
| Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného predmetu zákazky | Ponuka uchádzača | Cena v Eurobez DPH |
| Dodanie na miesto dodania predmetu zákazky | dodanie na miesto dodania predmetu zákazky, t.j. doprava/dodanie do miesta dodania predmetu zákazky, ktorým je výrobný areál vyhlasovateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia predmetu zákazky vo výrobnom areáli vyhlasovateľa – WINTOPERK s.r.o., Nitrianska 103, 958 01 Partizánske |  |  |
| Montáž a uvedenie do prevádzky predmetu zákazky  | montáž predmetu zákazky - t.j. montáž predmetu zákazky a zapojenie predmetu zákazky, t.j. do jestvujúcich rozvodov médií vyhlasovateľa – elektrická energia, stlačený vzduch, odsávanie, do vyhlasovateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) predmetu zákazky pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia predmetu zákazky nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa predmetu zákazky a uvedenie predmetu zákazky do prevádzky, t.j. uvedenie predmetu zákazky do prevádzky s tým, že uchádzač je povinný preukázať dosiahnutie všetkých parametrov, ktoré sú v ponuke uchádzača |  |  |
| Cena za celý predmet zákazky v Euro bez DPH |  |

**Prílohy :**

v ......................., dňa .................................... .........................................................

 meno a priezvisko, funkcia, podpis\*

 pečiatka uchádzača

**Príloha č. 4. k Výzve na predkladanie ponúk**

**Tabuľku technických údajov a návrh cien - návrh uchádzača**

* + - 1. Obchodné meno uchádzača: ............................................................................................
			2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .......................................................................
			3. IČO : ..................................................................
			4. Názov zákazky : „Inovácia výrobného procesu WINTOPERK, s.r.o."
			5. Časť 2. predmetu zákazky – Robot obuvníckej výroby
			6. Názov, názov výrobcu a typové označenie : ......................................................................................
			7. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky návrh uchádzača :

Počet kusov : 2 ks

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| opis | Požadovaná hodnota | Jednotka | Ponukana hodnota uchádzačom | Cena v Eurobez DPH |
| Robot | Robot na dvoj zmennú prevádzku  | áno | - |  |  |
| Spôsob upevnenia - podlaha | áno | - |  |
| Maximálna nosnosť nástroja (chápadla)maximálny dosahopakovateľnosťvýška od podlahyos ramena voči podlahepočet osí | min. 5min. 1400+ - 0,0513111506 | kgmmmmmmmmosí |  |
| Pracovný rozsah jednotlivých osí robota: os 1os 2os 3os 4 os 5os 6 | +/-170+/- 70+/- 65+/-150+/-115+/-300 | stupňovstupňovstupňovstupňovstupňovstupňov |  |
| Hmotnosť robota | 200 -250 | kg |  |
| Ochranná kovová klietka s bezpečnostnými dverami | áno | - |  |
| hardwarové vybavenie | Ovládací panel na ovládanie robota | áno | - |  |
| Robotický manipulátor | áno | - |  |
| Striekacia pištoľ s elektrostatickým nábojom | áno | - |  |
| Pneumatický systém obsahujúci rôzne typy ventilov, regulátory, indikátory nakonfigurované pre systém rozprašovania uvoľňovacieho prostriedku | áno | - |  |
| Snímač proti kolízii integrovaný do bezpečnostného obvodu robota | áno | - |  |
| Maximálny objem nádrže prispôsobenej na skladovanie uvoľňovacieho činidla  | min. 20 | litrov |  |
| Digitálne vstupno-výstupné moduly kompatibilné s komunikačným rozhraním robota | áno | - |  |
| softvér robota | Konfigurácia robotického systému | áno | - |  |
| Výkonný program, ktorý spracováva všetok vybavený hardware špeciálne na rozprašovanie uvoľňovacieho prostriedku na formy vstrekovacieho stroja | áno | - |  |
| Špeciálny softvér rozhrania operátora s názvom GPCI nainštalovaný v robotickom systéme vyvinutý pre aplikáciu na striekanie foriem, ktorá umožňuje rýchlu zmenu a úpravu programov postreku a nastavenie parametrov postreku | áno | - |  |
| Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného predmetu zákazky  | Ponuka | Cena v Euro bez DPH |
| Dodanie na miesto dodania predmetu zákazky | dodanie na miesto dodania predmetu zákazky, t.j. doprava/dodanie do miesta dodania predmetu zákazky, ktorým je výrobný areál vyhlasovateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia predmetu zákazky vo výrobnom areáli vyhlasovateľa – WINTOPERK s.r.o., Nitrianska 103, 958 01 Partizánske |  |  |
| Montáž a uvedenie do prevádzky predmetu zákazky  | montáž predmetu zákazky - t.j. montáž predmetu zákazky a zapojenie predmetu zákazky, t.j. do jestvujúcich rozvodov médií vyhlasovateľa – elektrická energia, stlačený vzduch, odsávanie, do vyhlasovateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) predmetu zákazky pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia predmetu zákazky nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa predmetu zákazky a uvedenie predmetu zákazky do prevádzky, t.j. uvedenie predmetu zákazky do prevádzky s tým, že uchádzač je povinný preukázať dosiahnutie všetkých parametrov, ktoré sú v ponuke uchádzača |  |  |
| Cena za 1 ks predmetu zákazky v Euro bez DPH |  |
| Počet ks | 2 |
| Cena za celý predmet zákazky (2 ks predmetu zákazky v Euro bez DPH |  |

Prílohy :

v ......................., dňa .................................... .........................................................

 pečiatka, meno a podpis

 uchádzača